Administración de Recursos

Universidad Tecnológica Nacional

# Trabajo de Higiene y Seguridad

Organización:

Diario

****

Bracamonte, Federico

Cabrera, Cristian

García, Gabriel

Sastre, Yamila

# Informe

**Refrigeración del Edificio**

Para la refrigeración del cuerpo principal del edificio hemos optado por utilizar 2 aires acondicionados industriales, de 48 mil frigorías cada uno, los cuales estarán ubicados en la terraza del edificio y distribuirán el aire enfriado mediante un sistema de ductos de ventilación.

Para la habitación de servidores se utilizarán 2 aires acondicionados de 6 mil frigorías, alternando su tiempo de uso. No es necesario un equipo mayor para este sector dado que, al estar ubicado en la planta baja de un edificio de 6 plantas, es un ambiente fresco.

Además habrá dos aire acondicionado de 18 mil frigorías en el edificio de expedición/producción, que funcionarán en la noche, horario en que trabajan las rotativas.

**Matafuegos**

En la planta de Producción/Expedición se contará con 5 matafuegos Clase ABC, con una distancia de, aproximadamente, 15 metros entre cada extintor.

En el Primer y en el Segundo Subsuelo, en donde está ubicado el Estacionamiento, habrá 2 matafuegos Clase ABC en cada uno.

En planta baja, en el sector del Buffet se dispondrá de 2 tipos de matafuegos, Clase K que se pondrá en la cocina y otro Clase AC. En esta misma planta, en el sector de Servidores, se instalará 1 matafuegos Clase AC y para el sector de Mantenimiento uno Clase ABC.

En el primer piso, se instalará un extintor Clase AC en el sector de Producto, 2 en el sector de Redacción y 1 en el pasillo. Este piso cuenta con una pequeña área de cocina, la cual se dispondrá de un matafuego Clase K.

En el segundo piso, se instalarán 2 extintores Clase AC en el sector de Área Digital, otro de igual tipo en Pasillo entre la Sala de reuniones y las Oficinas y otro en las escaleras. En la pequeña cocina de este piso se colocará uno Clase K.

En el tercer piso, se cuenta con un sector de Capacitación con 2 matafuegos Clase AC y otro en la sala de Entrevistas. Este piso cuenta con una pequeña área de cocina, la cual se dispondrá de un matafuego Clase K.

En el cuarto piso, el área de Sistemas tendrá un extintor Clase AC y otro Clase K para la cocina de dicho piso.

Para el último piso, se instalará un extintor Clase AC.

**Señalización**